

**VISTA**

**Аналоговые видеодомофоны для многоквартирных домов**

Видеодомофоны Honeywell Vista имеют современный, имеют современный дизайн и высококонтрастный дисплей 7” с сенсорными клавишами управления. Они удобны при ежедневном использовании, имеют дружественный интерфейс и требуют минимальных усилий при установке.

Вызывная панель выполнена в вандалозащищенном корпусе и имеет 6 светодиодов ИК-подсветки для работы

* ночное время. Широкий угол обзора позволит охватить всю лестничную площадку без установки дополнительных телекамер.

**Основные особенности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| • Плоский экран, современный дизайн | • Заглубленный монтаж или установка | • Козырек вызывной панели из |
| • Сохранение до 50 фотографий | на поверхность | алюминиевого сплава для защиты |
| посетителей | • Регулировка громкости, яркости и | от осадков |
| • Сенсорные кнопки на передней панели | контрастности изображения | • Угол обзора камеры: 92° |
| • 9 мелодий звонка |  |  |  | • Управление одним электромагнитным |
|  |  |  |  |  | замком |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |



**VISTA**

**Аналоговые видеодомофоны для многоквартирных домов** Технические характеристики



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Модель видеодомофона** | **CASVDP07PI** |  | **CADVDP07PI** |
| **Размер экрана** |  | 7” |
| **Разрешение экрана** |  | 480 х 234 |
| **Углы обзора экрана** | Слева:50°/ справа:50°, сверху:15°/ снизу:35° |
| **Количество видеовходов** | 1 |  | 2 |
| **Количество подключаемых экранов** | 1 |  | 2 |
| **Громкость / яркость / контрастность** |  | Настраиваемые |
| **Размеры экрана** |  | 171 x 241 x 22 мм |
| **Объектив камеры вызывной** | f=3,6 мм, разрешение 420 ТВЛ |
| **Дальность ИК-подсветки** |  | 5 м |
| **Размеры вызывной панели** | 124,4 x 51,9 x 44,5 мм |